1. Під’єднати комп’ютери до локальної мережі.
2. Налаштувати для 1-го комп’ютера статичну ip-адресу 10.10.10.11, маску підмережі 255.0.0.0, основний шлюз 10.10.10.10, DNS сервер 10.10.10.11
3. Налаштувати для 2-го комп’ютера статичну ip 10.10.10.10, маску підмережі 255.0.0.0, основний шлюз 10.10.10.11, DNS сервер 10.10.10.10
4. Запустити на 1-му комп’ютері Conference.exe, Sender.exe. Ввести номер камери для використання, натиснути Enter.
5. На 2-му комп’ютері запустити VideConf-Client.exe.
6. Повторити операції 4-5 для 2-го комп’ютера.